Želimo odrediti otpor uzemljenja metalne kugle radijusa (a) ukopane

duboko u tlu vodljivosti κ.

Problem ćemo riješavati na osnovi pretpostavljene struje koja simetrično s

kugle odlazi u okolno tlo.













